|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ |
| 1 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ. Να έχει τουλάχιστον τρία μέτρα λάστιχο (3m), με ρύγχος (μπίλια), να είναι αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης. Tο λάστιχο να είναι από ισχυρό διάφανο υλικό, να είναι ευλύγιστο,να μην τσακίζει και συμπίπτουν τα τοιχώματα στη χρήση,να έχει κωνοειδή συνδετικά μαλακής σύστασης στις άκρες,χωρίς οπή στη χειρολαβή-ρύγχος. Να αναγράφεται ημερομηνία λήξης,να αναγράφεται η ένδειξη CE. | Τεμάχιο |
| 2 | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ 3 ΛΙΤΡΩΝ. Με σύστημα προστασίας από υπερχείλιση, να είναι απλοί στη χρήση, με μία μόνο έξοδο, να φέρουν πώμα κλεισίματος, χωρητικότητας 3 λίτρων & δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά, να συνδέονται στο σύστημα κενού ή σε τροχήλατες αναρροφήσεις, να φέρουν την ένδειξη CE.  | Τεμάχιο |
| 3 | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ. Με σύστημα προστασίας από υπερχείλιση, να είναι απλοί στη χρήση, με μία μόνο έξοδο, να φέρουν πώμα κλεισίματος, χωρητικότητας 2 λίτρων & δυνατότητα σύνδεσης εν σειρά, να συνδέονται στο σσύστημα κενού ή σε τροχήλατες αναρροφήσεις, να φέρουν την ένδειξη CE.  | Τεμάχιο |
| 4 | Παροχετεύσεις Penrose σε όλα τα μεγέθη Να είναι από καλής ποιότητας latex και να παρέχονται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία.  | Τεμάχιο |
| 5 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ 1.8 Μ MX (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ). Να αναγράφεται ημερομηνία λήξης,να αναγράφεται η ένδειξη CE | Τεμάχιο |
| 6 | Συσκευές παροχέτευσης θώρακα Billow : Πλήρες σετ παροχέτευσης θώρακα που θα περιλαμβάνει :α) δίχωρη φιάλη συλλογής υγρών χωρητικότητας άνω των 2 λίτρων με αντίστοιχη διαγράμμιση , με πλατειά βάση ώστε να στηρίζεται σταθερά όρθια στο έδαφος , να έχει υποδοχή για ανάρτηση και μεταφορά (χερούλι η ιμάντα ) , το ένα διαμέρισμα της φιάλης να είναι προορισμένο για την δημιουργία αρνητικής πίεσης με ανάλογη διαγράμμιση πλήρωσης υγρού ενώ το άλλο για την κύρια συλλογή των υγρών . β) στο άνω μέρος να φέρει υποδοχή για την πλήρωση υγρού και βαλβίδα εξαέρωσης . | Τεμάχιο |
| 7 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ,Διαμέτρου: 5mm,(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) | *Ρολό* |
| 8 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ,Διαμέτρου: 6mm,(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) | *Ρολό* |
| 9 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ ,Διαμέτρου: 7mm,(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) | *Ρολό* |
| 10 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20μ. LATEX 7'' 10 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) | *Ρολό* |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20μ.LATEX 8'' 12(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)  | *Ρολό* |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20μ.LATEX 6'' 9 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) | *Ρολό* |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20μ. LATEX 5'' 8 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) | *Ρολό* |
| 14 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 8mm | *Ρολό* |
| 15 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΝΟΥ (ΠΟΡΤΟΒΑΚ) |   |
| 16 | **ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΑΜΒΛΥ/ΑΙΧΜΗΡΟ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ**. Να είναι κατασκευασμένοι από P.V.C., αποστειρωμένοι, με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος και διαγραμμίσεις βάθους ανά 2 εκατοστά, μήκους περίπου 40 εκατοστών για τα μεγαλύτερα μεγέθη. Να φέρουν τροκάρ με αιχμηρό άκρο που εξέχει του καθετήρα, από αρίστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Να διαθέτουν στο ένα άκρο τους, ενσωματωμένο συνδετικό ακροφύσιο. Να προσφέρονται σε νούμερα 16-20-24-28-32 CH. |   |