ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

	Ταχύτητα εκτύπωσης

	Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)
Διπλή όψη: Έως 65,4 εικ./λεπτό (A4)
	
	

	Μέθοδος εκτύπωσης
	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
	
	

	Ανάλυση εκτύπωσης
	Έως 1.200 x 1.200dpi
	
	

	Γλώσσες εκτυπωτή
	UFRII, PCL 5e, PCL6
	
	

	Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)
	Συρτάρι 250 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
	
	

	Έξοδος χαρτιού
	150 φύλλα
	
	

	Τύπος θύρας επικοινωνίας

	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
	
	

	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη
Linux2
	
	

	Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης
	750–4.000 σελίδες ανά μήνα
	
	

	Φόρτος εργασίας
	80.000 σελίδες
	
	

	Ταχύτητα επεξεργαστή
	1.200MHz
	
	

	Μνήμη
	1GB
	
	

	Αναλώσιμα: Γραφίτης
	Κασέτα 070H (10.200 σελίδες)
	
	

	Εγγύηση
	2 έτη
	
	



· Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεικνύουν στην προσφορά τους την πλήρη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές με την υποβολή Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣΜ) με παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή για το προϊόν. 
· Η μη συμπλήρωση και υποβολή του Φύλλου Συμμόρφωσης αποτελεί λόγο ακύρωσης της προσφοράς
· Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, στην εργοστασιακή τους συσκευασία 
· Τα προς προμήθεια είδη να συνοδεύονται κατά την παραλαβή από πλήρη εγχειρίδια χρήστη στα ελληνικά ή αγγλικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και το απαραίτητο λογισμικό λειτουργίας.
· Οι συμμετέχοντες να δηλώνουν το χρονικό διάστημα παράδοσης.
· O ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 40 ημερολογιακών ημερών.

